.ALIASES
R_R2            R2(1=0 2=N25325 ) CN @CH6_DESIGN-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS25303@ANALOG.R.Normal(chips)
R_RD1           RD1(1=VOUT1 2=N25355 ) CN @CH6_DESIGN-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS25329@ANALOG.R.Normal(chips)
R_RSS           RSS(1=VIN 2=N26571 ) CN @CH6_DESIGN-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS27285@ANALOG.R.Normal(chips)
V_VDD           VDD(+=N25355 -=0 ) CN @CH6_DESIGN-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS25369@SOURCE.VDC.Normal(chips)
R_RD2           RD2(1=VOUT 2=N25355 ) CN @CH6_DESIGN-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS25879@ANALOG.R.Normal(chips)
V_V1            V1(+=VIN -=0 ) CN @CH6_DESIGN-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS26358@SOURCE.VSIN.Normal(chips)
M_M1            M1(d=VOUT1 g=N25325 s=0 s=0 ) CN @CH6_DESIGN-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS25405@BREAKOUT.MbreakN3.Normal(chips)
C_Cc1           Cc1(1=N26571 2=N25325 ) CN @CH6_DESIGN-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS26420@ANALOG.C.Normal(chips)
M_M2            M2(d=VOUT g=VOUT1 s=0 s=0 ) CN @CH6_DESIGN-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS25745@BREAKOUT.MbreakN3.Normal(chips)
R_R1            R1(1=N25325 2=N25355 ) CN @CH6_DESIGN-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS25283@ANALOG.R.Normal(chips)
_    _(vout1=VOUT1)
_    _(vout=VOUT)
_    _(vin=VIN)
.ENDALIASES
