.ALIASES
R_RG            RG(1=0 2=N25325 ) CN @CH5_SIMULATION-2.SCHEMATIC1(sch_1):INS25303@ANALOG.R.Normal(chips)
R_RD            RD(1=N25365 2=N25359 ) CN @CH5_SIMULATION-2.SCHEMATIC1(sch_1):INS25329@ANALOG.R.Normal(chips)
V_VDD           VDD(+=N25359 -=0 ) CN @CH5_SIMULATION-2.SCHEMATIC1(sch_1):INS25369@SOURCE.VDC.Normal(chips)
M_M2            M2(d=N25365 g=N25325 s=N25451 s=N25451 ) CN
+@CH5_SIMULATION-2.SCHEMATIC1(sch_1):INS25405@BREAKOUT.MbreakN3.Normal(chips)
R_RS            RS(1=N25493 2=N25451 ) CN @CH5_SIMULATION-2.SCHEMATIC1(sch_1):INS25429@ANALOG.R.Normal(chips)
V_-VDD          -VDD(+=0 -=N25493 ) CN @CH5_SIMULATION-2.SCHEMATIC1(sch_1):INS25455@SOURCE.VDC.Normal(chips)
.ENDALIASES
