.ALIASES
V_Vin           Vin(+=VIN -=0 ) CN @CH6_EX6-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS24116@SOURCE.VSIN.Normal(chips)
C_CC            CC(1=N14818 2=N00145 ) CN @CH6_EX6-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS288@ANALOG.C.Normal(chips)
R_R1            R1(1=N00145 2=N00195 ) CN @CH6_EX6-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS55@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R2            R2(1=0 2=N00145 ) CN @CH6_EX6-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS71@ANALOG.R.Normal(chips)
R_RSS           RSS(1=VIN 2=N14818 ) CN @CH6_EX6-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS14777@ANALOG.R.Normal(chips)
M_M2            M2(d=VOUT g=N00145 s=0 s=0 ) CN @CH6_EX6-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS23933@BREAKOUT.MbreakN3.Normal(chips)
R_RD            RD(1=VOUT 2=N00195 ) CN @CH6_EX6-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS119@ANALOG.R.Normal(chips)
V_VDD           VDD(+=N00195 -=0 ) CN @CH6_EX6-1.SCHEMATIC1(sch_1):INS401@SOURCE.VDC.Normal(chips)
_    _(vin=VIN)
_    _(vout=VOUT)
.ENDALIASES
