("FILE_TYPE"	"PMAP File"
    ("devices"
        ("VDC")
        ("J2N3819"
            ("info"
                ("spice_dsg"	"X")
            )
            ("model_params"
                ("level_0"
                    ("VTO"
                        ("value"	"2")
                    )
                    ("BETA"
                        ("value"	"1.5m")
                    )
                    ("LAMBDA"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("RD"
                        ("value"	"1E-3")
                    )
                    ("RS"
                        ("value"	"1E-3")
                    )
                    ("CGD"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("CGS"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("PB"
                        ("value"	"1")
                    )
                    ("IS"
                        ("value"	"10f")
                    )
                    ("KF"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("AF"
                        ("value"	"1")
                    )
                    ("FC"
                        ("value"	"0.5")
                    )
                    ("MODE"
                        ("value"	"1")
                    )
                )
            )
            ("smoke"
                ("max_ops_desc"
                    ("IG"
                        ("description"	"Max Gate Current")
                        ("unit"	"A")
                    )
                    ("ID"
                        ("description"	"Max drain current")
                        ("unit"	"A")
                    )
                    ("VDG"
                        ("description"	"Max D-G voltage")
                        ("unit"	"V")
                    )
                    ("VDS"
                        ("description"	"Max D-S voltage")
                        ("unit"	"V")
                    )
                    ("VGS"
                        ("description"	"Max G-S voltage")
                        ("unit"	"V")
                    )
                    ("PDM"
                        ("description"	"Max pwr dissipation")
                        ("unit"	"W")
                    )
                    ("TJ"
                        ("description"	"Max junction temp")
                        ("unit"	"C")
                    )
                    ("RJC"
                        ("description"	"J-C thermal resist")
                        ("unit"	"C/W")
                    )
                    ("RCA"
                        ("description"	"C-A thermal resist")
                        ("unit"	"C/W")
                    )
                )
                ("pre_smoke"
                    ("TERM_ID"	"-1")
                    ("TERM_IG"	"-2")
                    ("NODE_VD"	"D")
                    ("NODE_VG"	"G")
                    ("NODE_VS"	"S")
                    ("DERATE_TYPE"	"N-CHANNEL")
                )
                ("max_ops"
                    ("RCA"	"RCA")
                    ("RJC"	"RJC")
                )
                ("smoke_tests"
                    ("ID"
                        ("test"	"current_test")
                        ("term"	"TERM_ID")
                    )
                    ("IG"
                        ("test"	"current_test")
                        ("term"	"TERM_IG")
                    )
                    ("PDM"
                        ("test"	"power_test")
                    )
                    ("TJ"
                        ("test"	"temp_null_test")
                    )
                    ("VDG"
                        ("test"	"voltage_test")
                        ("nodes"
                            ("NODE_VD")
                            ("NODE_VG")
                        )
                    )
                    ("VDS"
                        ("test"	"voltage_test")
                        ("nodes"
                            ("NODE_VD")
                            ("NODE_VS")
                        )
                    )
                    ("VGS"
                        ("test"	"voltage_test")
                        ("nodes"
                            ("NODE_VG")
                            ("NODE_VS")
                        )
                    )
                )
                ("device_max_ops"
                    ("ID"	"20m")
                    ("IG"	"2n")
                    ("VGS"	"25")
                )
                ("device_pre_smoke"
                    ("TERM_ID"	"D")
                    ("TERM_IG"	"G")
                    ("NODE_VD"	"D")
                    ("NODE_VG"	"G")
                    ("NODE_VS"	"S")
                    ("DERATE_TYPE"	"N-CHANNEL")
                )
            )
        )
        ("R"
            ("info"
                ("spice_dsg"	"R")
                ("port_order"
                    ("1")
                    ("2")
                )
            )
            ("model_params"
                ("level_0"
                    ("TC1"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("TC2"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("VALUE"
                        ("value"	"0")
                    )
                )
            )
            ("smoke"
                ("pre_smoke"
                    ("NODE_VA"	"1")
                    ("NODE_VB"	"2")
                    ("DERATE_TYPE"	"RES")
                )
                ("max_ops"
                    ("RV"	"VOLTAGE")
                    ("PDM"	"POWER")
                    ("SLP"	"SLOPE")
                    ("RBA"	"1/SLP")
                    ("TMAX"	"MAX_TEMP")
                    ("TB"	"TMAX")
                )
                ("smoke_tests"
                    ("PDM"
                        ("test"	"power_test")
                    )
                    ("RV"
                        ("test"	"abs_voltage_test")
                        ("nodes"
                            ("NODE_VA")
                            ("NODE_VB")
                        )
                    )
                    ("TB"
                        ("test"	"temp_null_test")
                    )
                )
                ("device_max_ops")
            )
        )
    )
    ("instances"
        ("VGS"
            ("device_name"	"VDC")
            ("pspice_path"	"V_VGS")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("DC"
                    ("value"	"0V")
                    ("pspice_param"	"DC")
                )
            )
        )
        ("VDS"
            ("device_name"	"VDC")
            ("pspice_path"	"V_VDS")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("DC"
                    ("value"	"20V")
                    ("pspice_param"	"DC")
                )
            )
        )
        ("J1"
            ("device_name"	"J2N3819")
            ("pspice_path"	"J_J1")
            ("level"	"0")
        )
        ("R1"
            ("device_name"	"R")
            ("pspice_path"	"R_R1")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("VALUE"
                    ("value"	"1k")
                    ("pspice_param"	"VALUE")
                    ("distrib"	"FLAT")
                )
            )
            ("smoke_vars"
                ("POWER"	"0.25")
                ("SLOPE"	"0.005")
                ("MAX_TEMP"	"200.0")
            )
        )
    )
)
