.ALIASES
X_U1            U1(+=N00095 -=N00196 V+=VCC V-=VEE OUT=VOUT ) CN @CH12_EX12-2.SCHEMATIC1(sch_1):I00003@EVAL.uA741.Normal(chips)
R_R1            R1(1=0 2=N00196 ) CN @CH12_EX12-2.SCHEMATIC1(sch_1):I00005@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R2            R2(1=N00196 2=VOUT ) CN @CH12_EX12-2.SCHEMATIC1(sch_1):I00007@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R3            R3(1=N00092 2=VOUT ) CN @CH12_EX12-2.SCHEMATIC1(sch_1):I00009@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R8            R8(1=0 2=N00095 ) CN @CH12_EX12-2.SCHEMATIC1(sch_1):I00019@ANALOG.R.Normal(chips)
V_V1            V1(+=VCC -=0 ) CN @CH12_EX12-2.SCHEMATIC1(sch_1):I00033@SOURCE.VDC.Normal(chips)
V_V2            V2(+=0 -=VEE ) CN @CH12_EX12-2.SCHEMATIC1(sch_1):I00035@SOURCE.VDC.Normal(chips)
C_C1            C1(1=N00095 2=N00092 ) CN @CH12_EX12-2.SCHEMATIC1(sch_1):I00063@ANALOG.C.Normal(chips)
C_C2            C2(1=0 2=N00095 ) CN @CH12_EX12-2.SCHEMATIC1(sch_1):I00065@ANALOG.C.Normal(chips)
_    _(VCC=VCC)
_    _(VEE=VEE)
_    _(vout=VOUT)
.ENDALIASES
