("FILE_TYPE"	"PMAP File"
    ("devices"
        ("R"
            ("info"
                ("spice_dsg"	"R")
                ("port_order"
                    ("1")
                    ("2")
                )
            )
            ("model_params"
                ("level_0"
                    ("TC1"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("TC2"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("VALUE"
                        ("value"	"0")
                    )
                )
            )
            ("smoke"
                ("pre_smoke"
                    ("NODE_VA"	"1")
                    ("NODE_VB"	"2")
                    ("DERATE_TYPE"	"RES")
                )
                ("max_ops"
                    ("RV"	"VOLTAGE")
                    ("PDM"	"POWER")
                    ("SLP"	"SLOPE")
                    ("RBA"	"1/SLP")
                    ("TMAX"	"MAX_TEMP")
                    ("TB"	"TMAX")
                )
                ("smoke_tests"
                    ("PDM"
                        ("test"	"power_test")
                    )
                    ("RV"
                        ("test"	"abs_voltage_test")
                        ("nodes"
                            ("NODE_VA")
                            ("NODE_VB")
                        )
                    )
                    ("TB"
                        ("test"	"temp_null_test")
                    )
                )
                ("device_max_ops")
            )
        )
        ("D1N4148"
            ("info"
                ("spice_dsg"	"X")
            )
            ("model_params"
                ("level_0"
                    ("IS"
                        ("value"	"10f")
                    )
                    ("RS"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("N"
                        ("value"	"1")
                    )
                    ("TT"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("CJO"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("VJ"
                        ("value"	"1")
                    )
                    ("M"
                        ("value"	"0.5")
                    )
                    ("EG"
                        ("value"	"1.11")
                    )
                    ("XTI"
                        ("value"	"3")
                    )
                    ("KF"
                        ("value"	"0")
                    )
                    ("AF"
                        ("value"	"1")
                    )
                    ("FC"
                        ("value"	"0.5")
                    )
                    ("BV"
                        ("value"	"100")
                    )
                    ("IBV"
                        ("value"	".001")
                    )
                )
            )
            ("smoke"
                ("max_ops_desc"
                    ("IF"
                        ("description"	"Max forward current")
                        ("unit"	"A")
                    )
                    ("VR"
                        ("description"	"Peak reverse voltage")
                        ("unit"	"V")
                    )
                    ("PDM"
                        ("description"	"Max pwr dissipation")
                        ("unit"	"W")
                    )
                    ("TJ"
                        ("description"	"Max junction temp")
                        ("unit"	"C")
                    )
                    ("RJC"
                        ("description"	"J-C thermal resist")
                        ("unit"	"C/W")
                    )
                    ("RCA"
                        ("description"	"C-A thermal resist")
                        ("unit"	"C/W")
                    )
                )
                ("pre_smoke"
                    ("TERM_AN"	"-1")
                    ("NODE_AN"	"AN")
                    ("NODE_CAT"	"CAT")
                    ("DERATE_TYPE"	"DIODE")
                )
                ("max_ops"
                    ("RCA"	"RCA")
                )
                ("smoke_tests"
                    ("IF"
                        ("test"	"current_test")
                        ("term"	"TERM_AN")
                    )
                    ("PDM"
                        ("test"	"power_test")
                    )
                    ("TJ"
                        ("test"	"temp_null_test")
                    )
                    ("VR"
                        ("test"	"voltage_test")
                        ("nodes"
                            ("NODE_CAT")
                            ("NODE_AN")
                        )
                    )
                )
                ("device_max_ops"
                    ("VR"	"75")
                    ("PDM"	"500m")
                    ("TJ"	"200")
                    ("RJA"	"250")
                )
                ("device_pre_smoke"
                    ("TERM_AN"	"1")
                    ("NODE_AN"	"1")
                    ("NODE_CAT"	"2")
                    ("DERATE_TYPE"	"DIODE")
                )
            )
        )
        ("VDC")
    )
    ("instances"
        ("R1"
            ("device_name"	"R")
            ("pspice_path"	"R_R1")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("VALUE"
                    ("value"	"1k")
                    ("pspice_param"	"VALUE")
                    ("distrib"	"FLAT")
                )
            )
            ("smoke_vars"
                ("POWER"	"0.25")
                ("SLOPE"	"0.005")
                ("MAX_TEMP"	"200.0")
            )
        )
        ("D1"
            ("device_name"	"D1N4148")
            ("pspice_path"	"D_D1")
            ("level"	"0")
        )
        ("D2"
            ("device_name"	"D1N4148")
            ("pspice_path"	"D_D2")
            ("level"	"0")
        )
        ("V1"
            ("device_name"	"VDC")
            ("pspice_path"	"V_V1")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("DC"
                    ("value"	"4.5Vdc")
                    ("pspice_param"	"DC")
                )
            )
        )
        ("V2"
            ("device_name"	"VDC")
            ("pspice_path"	"V_V2")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("DC"
                    ("value"	"4.5Vdc")
                    ("pspice_param"	"DC")
                )
            )
        )
        ("RL"
            ("device_name"	"R")
            ("pspice_path"	"R_RL")
            ("level"	"0")
            ("model_params"
                ("VALUE"
                    ("value"	"3.5k")
                    ("pspice_param"	"VALUE")
                    ("distrib"	"FLAT")
                )
            )
            ("smoke_vars"
                ("POWER"	"0.25")
                ("SLOPE"	"0.005")
                ("MAX_TEMP"	"200.0")
            )
        )
    )
)
